

## Технічна специфікація Greif Польща

## для наступних бутлів:

**0-10-0620-6-00[[1]](#footnote-1)-000[[2]](#footnote-2)-X[[3]](#footnote-3)**

**Greif Poland Sp. z o. o.**

**Ul. Przemysłowa 3**

**44-203 Rybnik**

**tel. +48 32 42 95 040**

**fax. +48 32 42 95 041**



## Технічна специфікація Greif Польща

## для наступних бутлів:

## 0-10-0620-6-00[[4]](#footnote-4)-000[[5]](#footnote-5)-X[[6]](#footnote-6)

1. Вимоги до якості.
2. Маркування.
3. Вимоги до етикеток.
4. Маркування упаковок, опис коду.
5. Рекомендації виробника.
6. Номер партії.
7. **Вимоги до якості**
8. Зовнішній вигляд:
* Чисті, без пошкоджень і будь-яких забруднень.
* Оброблена горловина, гладкі верхні і нижні стики.
* Колір синій, однорідний, прозорий, додаток № 1а.
* Ретельно нанесена етикетка.
1. Параметри:
* Висота 378 (+/ - 3 мм), додаток № 1b.
* Діаметр 272 (+/ - 2 мм), додаток № 1b.
* Ємність 13л (+/ - 0, 25 %).
* Зовнішній діаметр горловини 55, 30 (+/ - 0, 45), додаток № 1b.
* Вага 620г (+ / - 25 г), додаток № 1b.
1. **Маркування**

# Додаток № 2.

**3. Вимоги до етикеток.**

* Додаток № 3.

# **4. Маркування упаковок, опис коду.**

# Додаток № 4.

#

 **5. Рекомендації виробника.**

* Додаток № 5.

**6. Номер партії.**

* Бутлі, виготовлені в один і той самий час на двох різних виробничих лініях, мають різні номери партій.
* Бутлі, виготовлені на одній лінії з однієї партії полікарбонату безперервним способом мають однаковий номер партії.
	+ У випадку зупинки виробництва і його перезапуску, призначається новий номер партії.

Додаток № 1a

**Критерії оцінки прозорості бутлів**

36-Not Approved

28 – Not Approved

24 – Not Approved

18 – Not Approved

16 – Not Approved

14 – Not Approved

12 – Approved

10 – Approved

8 – Approved

6 – Approved

Додаток № 1b



Додаток № 2

**Маркування**

Дата виробництва

 Номер зміни

Місяць виробництва



Номер прес-форми (наприклад 36/ 41/ 63/ 64/ 69/ 71)

Тип сировини

Рік виробництва

Додаток № 3



Додаток № 4





|  |
| --- |
|  *Номер товару:* 0-10-0620-6-00-000- X *Внутрішній номер замовлення.:* SFC 03808 *Номер упаковки: Партія*  1 z 108 200001 *Тип пакування:* 27 |

X – Тип пакування:

0 – 9 кількість в одній упаковці

1 – 4 кількість в одній упаковці

2 – 8 кількість в одній упаковці

3 – 27 кількість в одній упаковці

4 – 52 кількість в одній упаковці

5 – 60 кількість в одній упаковці

6 – 88 кількість в одній упаковці

8 – 72 кількість в одній упаковці

9 – 18 кількість в одній упаковці

1. - 9 bottles in single packaging
2. - 4 bottles in single packaging
3. - 8 bottles in single packaging
4. - 27 bottles in single packaging
5. - 52 bottles in single packaging
6. - 60 bottles in single packaging
7. - 88 bottles in single packaging
8. - 72 bottles in single packaging
9. - 18 bottles in single packaging
10. - 9 bottles in single packaging
11. - 4 bottles in single packaging
12. - 8 bottles in single packaging
13. - 27 bottles in single packaging
14. - 52 bottles in single packaging
15. - 60 bottles in single packaging
16. - 88 bottles in single packaging
17. - 72 bottles in single packaging
18. - 18 bottles in single packaging

Номер товару (опис):

1. Тип сировини (Полікарбонат).

04- Бутлі 18,9л з 4 ребрами з ручкою.

0770- Вага (грамів).

6- Тип горловини.

1. Вставка (номер з каталогу).

000- Етикетка (номер з каталогу).

X – кількість в одній упаковці.

SFC 03808 Greif номер замовлення.

1,2,3…- Номер упаковки

108- Кількість упаковок в замовленні.

27- Кількість бутлів в одній упаковці.

20001- Наступний номер партії.

Внутрішній номер замовлення: SFC 03808.

Номер упаковки: 1,2,3…of 108.

Тип пакування: 27.

Номер партії: 20001.

 Додаток № 5



**Шановні клієнти,**

 Повідомляємо, що полікарбонатні бутлі, виробництва Greif Польща, необхідно ретельно дезінфікувати та промивати перед кожним використанням.

 Мийні засоби та засоби стерилізації повинні мати відповідні сертифікати та використовуватися відповідно до рекомендацій виробника.

1. Вставка [↑](#footnote-ref-1)
2. Етикетка [↑](#footnote-ref-2)
3. Tип пакування [↑](#footnote-ref-3)
4. Вставка [↑](#footnote-ref-4)
5. Етикетка [↑](#footnote-ref-5)
6. Тип пакування [↑](#footnote-ref-6)